|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A | B | Vo (in volts) |
| 0 | 0 | +0.04 |
| 0 | 1 | +0.04 |
| 1 | 0 | +0.04 |
| 1 | 1 | +5.00 |

It is a positive logic AND gate